烹饪教学教具采购明细
	序号
	设备名称
	基本参数
	数量
	单位

	1
	食品喷花机
	1. 设备须搭载智能视觉识别定位系统，并配套视觉识别所需电脑硬件及软件；可自动识别摆放食材、自动匹配图案，无需人工对位、无需定制模具，可有效消除人工对位误差，满足教学中“免模具工业化喷印”实训项目需要。
2. 支持A2幅面喷印，喷绘速度3～6分钟/A2全幅。
3. 喷头高度自动感应调节，打印工作高度调节范围0～150mm，可兼容不同厚度点心食材，适配多样化实训样品。
4. 采用四色彩色喷印，打印精度720×1800dpi；支持24小时连续运行，可开展连续化量产实训教学。
[bookmark: _GoBack]5. 供应商须提供上门培训服务。
6. 支持月饼、糕点、伴手礼、文创点心等食品表面食用墨水喷绘，配套墨水符合食品安全国家标准及食品安全相关规定。
	1
	台

	2
	咖啡拉花机
	1. 整机为轻量化桌面一体机，便于实训室移动教学及课堂演示。
2. 支持WIFI一键传图，内置图库，支持DIY图案上传，可一键切换省墨模式/高清喷绘两种模式，满足创意设计实训需要。
3. 采用三色全彩喷绘，打印精度≥1200dpi，单幅喷绘面积≥9cm×9cm，单次喷绘耗时20～40秒。
4. 支持不少于100种基材表面喷绘，可用于米饼、饼干、巧克力插牌、糖果、咖啡奶泡、奶茶奶盖等样品实训。
5. 供应商须提供上门培训服务。
6. 自带可视化操作触控屏幕，操作简便，适合学生上手实操教学。
7. 配套墨水与墨盒符合食品安全国家标准，满足教学食品安全要求。
8. 可开展IP文创食品、门店互动体验、餐饮装饰等实训项目演示。
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